[ ip -4 rule list ]
0:	from all lookup local
1000:	from all lookup main
1010:	from all fwmark 0x3ea0000/0xffff0000 lookup 1002
1010:	from all oif wlan0 lookup 1002
1010:	from 192.168.0.180 lookup 1002
1010:	from all to 192.168.0.180/24 lookup 1002
1010:	from all iif wlan0 lookup 1002
32762:	from 100.115.92.24/29 lookup 249
32762:	from 100.115.92.32/27 lookup 249
32762:	from 100.115.92.64/26 lookup 249
32762:	from 100.115.92.192/26 lookup 249
32763:	from all fwmark 0x4000/0xc000 lookup 1002
32765:	from all lookup 1002
32766:	from all lookup main
32767:	from all lookup default

[ ip -4 route show table all ]
default via 192.168.0.1 dev wlan0 table 1002 metric 65536 
192.168.0.0/24 dev wlan0 table 1002 scope link src 192.168.0.180 
unreachable default table 250 
100.115.92.0/30 dev arcbr0 proto kernel scope link src 100.115.92.1 
100.115.92.20/30 dev arc_wlan0 proto kernel scope link src 100.115.92.21 
100.115.92.128/30 dev arc_ns0 proto kernel scope link src 100.115.92.129 
100.115.92.132/30 dev arc_ns1 proto kernel scope link src 100.115.92.133 
100.115.92.136/30 dev arc_ns2 proto kernel scope link src 100.115.92.137 
broadcast 100.115.92.0 dev arcbr0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.1 
local 100.115.92.1 dev arcbr0 table local proto kernel scope host src 100.115.92.1 
broadcast 100.115.92.3 dev arcbr0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.1 
broadcast 100.115.92.20 dev arc_wlan0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.21 
local 100.115.92.21 dev arc_wlan0 table local proto kernel scope host src 100.115.92.21 
broadcast 100.115.92.23 dev arc_wlan0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.21 
broadcast 100.115.92.128 dev arc_ns0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.129 
local 100.115.92.129 dev arc_ns0 table local proto kernel scope host src 100.115.92.129 
broadcast 100.115.92.131 dev arc_ns0 table local proto kernel scope link src 100.115.92.129 
broadcast 100.115.92.132 dev arc_ns1 table local proto kernel scope link src 100.115.92.133 
local 100.115.92.133 dev arc_ns1 table local proto kernel scope host src 100.115.92.133 
broadcast 100.115.92.135 dev arc_ns1 table local proto kernel scope link src 100.115.92.133 
broadcast 100.115.92.136 dev arc_ns2 table local proto kernel scope link src 100.115.92.137 
local 100.115.92.137 dev arc_ns2 table local proto kernel scope host src 100.115.92.137 
broadcast 100.115.92.139 dev arc_ns2 table local proto kernel scope link src 100.115.92.137 
broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 
local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 
local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 
broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 
broadcast 192.168.0.0 dev wlan0 table local proto kernel scope link src 192.168.0.180 
local 192.168.0.180 dev wlan0 table local proto kernel scope host src 192.168.0.180 
broadcast 192.168.0.255 dev wlan0 table local proto kernel scope link src 192.168.0.180 

[ ip -4 route show table main ]
100.115.92.0/30 dev arcbr0 proto kernel scope link src 100.115.92.1 
100.115.92.20/30 dev arc_wlan0 proto kernel scope link src 100.115.92.21 
100.115.92.128/30 dev arc_ns0 proto kernel scope link src 100.115.92.129 
100.115.92.132/30 dev arc_ns1 proto kernel scope link src 100.115.92.133 
100.115.92.136/30 dev arc_ns2 proto kernel scope link src 100.115.92.137 

[ ip -4 route show table main ]
100.115.92.0/30 dev arcbr0 proto kernel scope link src 100.115.92.1 
100.115.92.20/30 dev arc_wlan0 proto kernel scope link src 100.115.92.21 
100.115.92.128/30 dev arc_ns0 proto kernel scope link src 100.115.92.129 
100.115.92.132/30 dev arc_ns1 proto kernel scope link src 100.115.92.133 
100.115.92.136/30 dev arc_ns2 proto kernel scope link src 100.115.92.137 
[ ProcessWithOutput::Run() failed ]

[ ip -4 route show table 1002 ]
default via 192.168.0.1 dev wlan0 metric 65536 
192.168.0.0/24 dev wlan0 scope link src 192.168.0.180 
[ ip -6 rule list ]
0:	from all lookup local
1000:	from all lookup main
1010:	from all fwmark 0x3ea0000/0xffff0000 lookup 1002
1010:	from all oif wlan0 lookup 1002
1010:	from 2600:8802:1716:7b00:fbaf:1dd:4c99:cce0 lookup 1002
1010:	from all to 2600:8802:1716:7b00:fbaf:1dd:4c99:cce0/64 lookup 1002
1010:	from 2600:8802:1716:7b00:5efb:3aff:fe7b:bddb lookup 1002
1010:	from all to 2600:8802:1716:7b00:5efb:3aff:fe7b:bddb/64 lookup 1002
1010:	from all iif wlan0 lookup 1002
32763:	from all fwmark 0x4000/0xc000 lookup 1002
32765:	from all lookup 1002
32766:	from all lookup main

[ ip -6 route show table all ]
2600:8802:1716:7b00::/64 dev wlan0 table 1002 proto kernel metric 256 expires 298sec pref medium
fe80::/64 dev wlan0 table 1002 proto kernel metric 256 pref medium
default via fe80::8617:efff:fee4:dcad dev wlan0 table 1002 proto ra metric 1024 expires 178sec hoplimit 64 pref medium
unreachable default dev lo table 250 metric 1024 pref medium
2600:8802:1716:7b00:fc69:d3ff:fe33:ad95 dev arc_wlan0 src 2600:8802:1716:7b00:fbaf:1dd:4c99:cce0 metric 1024 pref medium
fd4b:1e6a:8bd5:8cd::/64 dev arc_ns0 proto kernel metric 256 pref medium
fd64:8fba:2089:d5b7::/64 dev arc_ns2 proto kernel metric 256 pref medium
fd64:ffff::2 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fd64:ffff::3 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fd8e:3291:d1b2:d82a::/64 dev arc_ns1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap2 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap3 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap4 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap5 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arcbr0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_wlan0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns2 proto kernel metric 256 pref medium
local ::1 dev lo table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast 2600:8802:1716:7b00:: dev wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local 2600:8802:1716:7b00:5efb:3aff:fe7b:bddb dev wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local 2600:8802:1716:7b00:fbaf:1dd:4c99:cce0 dev wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fd4b:1e6a:8bd5:8cd:: dev arc_ns0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fd4b:1e6a:8bd5:8cd:b2c3:236e:3ff7:4dc3 dev arc_ns0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fd64:8fba:2089:d5b7:: dev arc_ns2 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fd64:8fba:2089:d5b7:27d7:d642:2c29:c214 dev arc_ns2 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fd64:ffff::2 dev lo table local proto kernel metric 0 pref medium
local fd64:ffff::3 dev lo table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fd8e:3291:d1b2:d82a:: dev arc_ns1 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fd8e:3291:d1b2:d82a:dde7:6d77:5621:7bcf dev arc_ns1 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev arc_ns1 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev arc_ns0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap5 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap1 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap2 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap4 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev arc_ns2 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev arc_wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev vmtap3 table local proto kernel metric 0 pref medium
anycast fe80:: dev arcbr0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::38ad:50ff:fe39:8d13 dev arc_wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4000:d3ff:fe73:22ab dev arc_ns1 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1701 dev vmtap0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1702 dev vmtap1 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1703 dev vmtap2 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1704 dev vmtap3 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1705 dev vmtap4 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::4037:5ff:fe13:1706 dev vmtap5 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::5efb:3aff:fe7b:bddb dev wlan0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::848a:d4ff:fe9a:bbd3 dev arcbr0 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::b441:25ff:fe93:f62e dev arc_ns2 table local proto kernel metric 0 pref medium
local fe80::c410:2ff:fe4d:80c8 dev arc_ns0 table local proto kernel metric 0 pref medium
multicast ff00::/8 dev arc_ns0 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev arc_ns1 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev wlan0 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap0 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap1 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap2 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap3 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap4 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev vmtap5 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev arcbr0 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev arc_wlan0 table local proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev arc_ns2 table local proto kernel metric 256 pref medium

[ ip -6 route show table main ]
2600:8802:1716:7b00:fc69:d3ff:fe33:ad95 dev arc_wlan0 src 2600:8802:1716:7b00:fbaf:1dd:4c99:cce0 metric 1024 pref medium
fd4b:1e6a:8bd5:8cd::/64 dev arc_ns0 proto kernel metric 256 pref medium
fd64:8fba:2089:d5b7::/64 dev arc_ns2 proto kernel metric 256 pref medium
fd64:ffff::2 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fd64:ffff::3 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fd8e:3291:d1b2:d82a::/64 dev arc_ns1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap1 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap2 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap3 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap4 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev vmtap5 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arcbr0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_wlan0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev arc_ns2 proto kernel metric 256 pref medium

[ ip -6 route show table 1002 ]
2600:8802:1716:7b00::/64 dev wlan0 proto kernel metric 256 expires 298sec pref medium
fe80::/64 dev wlan0 proto kernel metric 256 pref medium
default via fe80::8617:efff:fee4:dcad dev wlan0 proto ra metric 1024 expires 178sec hoplimit 64 pref medium